巨胎胶芯贴合机

技术标书

1. 设备用途：

单鼓贴合机：气囊式三角胶贴合机，满足49-51寸及57-63寸钢丝圈三角胶贴合生产工艺。

1. 主要技术参数：
2. 满足49寸、51寸及57寸、63寸三角胶贴合，详细技术参数带技术联络。
3. 三角胶与钢丝圈贴合，经过自动压合装置辊压压实后，要求三角胶与钢丝圈贴合压实，要求贴合平整、无脱空、无卷边、无偏歪。复合完毕的胎圈，用隔板隔离平放。
4. 数量：按规格49-51”、57-63”分为2台设备
5. 货期：5个月
6. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
7. 项目负责人：滕飞 15954038980