5米转鼓耐久试验机技术标书

1. 设备用途：

本试验机是用于工程机械轮胎、农用机械轮胎的耐久性能试验。试验机有一个试验工位，具有轮胎倾角滑角功能，可实现轮胎角度试验。试验机以转鼓表面模拟路面，电机驱动转鼓旋转。试验工位采用液压伺服系统加载，将固定在工位轴上的试验轮辋和轮胎总成压在转鼓表面上，以预设的试验速度和试验负荷的配方进行试验。

1. 主要技术参数：
2. 轮胎内径：35—63＂
3. 轮胎外径：2200—4200 mm
4. 轮胎断面宽：750—1650 mm
5. 子口间距：300-1100 mm
6. 轮胎重量：最大6000KG
7. 数量：1台/套
8. 交货时间：2025年9月30日
9. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
10. 项目负责人：李云峰 15666303831